Barlinek, dnia 11.03.2016 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.5/2016**

1. **Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.**

INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o.

ul. Pełczycka 17

74-320 Barlinek

**Osoba kontaktowa:** Mariusz Urban

kom. +48 600 801 064

tel. +48 95 746 10 34

e-mail: [m.urban@int-production.pl](mailto:m.urban@int-production.pl)

*Zamawiający nie podlega ustawie PZP.*

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

**Dostawa i montaż suwnic pomostowych, (natorowych) jednodźwigarowych 2,5 tony i 5 ton wraz z konstrukcją i podtorzem w hali produkcyjnej.**

Kod CPV :

**- suwnice – 42414210-6**

**A. Suwnica 2,5 t – minimalne parametry, wymagania i wyposażenie:**

- dopuszczalne obciążenie robocze ……………………….2,5 ton

- rozpiętość …………………………………………………...8.0 m

- wysokość podnoszenia…………………………………….3,0 m

- napięcie zasilania …………………………………………..3x400V, 50Hz

- torowisko i konstrukcja według projektu zamawiającego o parametrach:

* Torowisko – belki 2x18 m podparte słupami co 6 metrów
* Wysokość słupów ~3,5 m – 4 szt. na stronę

- sterowanie – kaseta na kablu

- zasilanie suwnicy – szynoprzewodem na długości 18 metrów

- zawiesie do blach ( w układzie poziomym),jeden komplet zawiesi linowych , łańcuchowych jednocięgnowych zakończonych hakiem i dwupętlowych bez haka jak i polisterowych oraz chwytak próżniowy lub magnetyczny o udźwigu do 2.000 kg

**B. Suwnica 5 t – minimalne parametry, wymagania i wyposażenie:**

- dopuszczalne obciążenie robocze………………………5 ton

- rozpiętość w osiach ………………………………………16,6 m

- wysokość podnoszenia…………………………………..3 m

- napięcie zasilania…………………………………………3x400V 50Hz

- torowisko i konstrukcja według projektu zamawiającego o parametrach:

* Torowisko o długości 27 m podparte 10 słupami co 6,75 m
* Słupy mocowane do stóp fundamentowych wykonanych przez zamawiającego
* Wysokość słupów ~3,5 m – 5 sztuk na stronę

- sterowanie – kaseta na kablu

- zasilanie suwnicy – szynoprzewodem na długości 27 metrów

- zawiesia do blach ( w układzie poziomym),jeden komplet zawiesi linowych , łańcuchowych jednocięgnowych zakończonych hakiem i dwupętlowych bez haka jak i polisterowych jedno cięgnowych bez haka oraz polisterowych jednocięgnowych zakończonych hakiem . Zawiesia dostosować do właściwych obciążeń roboczych wynikających ze specyfikacji suwnicy.

**Zakres zamówienia:**

- inwentaryzacja hali

- wykonanie konstrukcji dostawa i montaż

- przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej

- udział w odbiorze przez Urząd Odbioru Technicznego

- przeszkolenie operatorów.

UWAGA:

**Dokumentacja projektowo – budowlana dla zadania A i B jest do wglądu i udostępniana przez osobę kontaktową.**

**Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu zamiennego przez dostawcę suwnicy lub zmian w projekcie w uzgodnieniu z Zamawiającym.**

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania B w przypadku nieotrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przewidywany termin realizacji zadania B – III kwartał 2017 roku.**

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.**

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zagwarantowanie realizacji zamówienia – max. 8 tygodni od dnia podpisania umowy (zlecenia wykonania) dla zadania A
2. Okres gwarancji – 12 miesięcy.

**Złożona oferta powinna zawierać:**

* nazwę i adres oferenta,
* datę przygotowania i termin ważności oferty,
* zakres i opis oferty z rozbiciem na wartość suwnicy, torowiska, wyposażenia i kosztów montażu,
* cenę oferty netto i brutto
* podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Przydatność, kompletność i szczegóły niniejszych informacji brane są pod uwagę przy ocenie ofert.

1. **Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Maksymalna liczba punktów** |
| 1  2. | Cena | 90 pkt. |
| Czas dostawy | 10 pkt. |
| **RAZEM** | | **100 pkt.** |

1. **Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium** **oceny oferty**.

* W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **[** | **Cmin** |  |  |
| **P =** |  | **]** | **x Z** |
|  | **C** |  |  |

gdzie:

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych

C – cena w badanej ofercie

Z – waga kryterium.

* W kryterium ,,Czas dostawy” punktacja będzie przyznawana odpowiednio:

10 punktów – 6 i mniej tygodni

5 punktów - do 8 tygodni

Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

1. **Termin składania ofert.**

Do 25/03/2016, godz.14:00.

1. **Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).**
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. **Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.**

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3. **Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.**
4. Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach**, licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres **INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o., ul. Pełczycka 17, 74-320 Barlinek** lub elektronicznej na adres e-mail: m.urban@int-production.pl nie później niż do dnia 25/03/2016 godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29/03/2016 o godz. 14:00 w siedzibie zakładu produkcyjnego firmy (ul. Okrętowa 2, 74-320 Barlinek).